**Портативные лабораторные электрохимические приборы OHAUS Starter**

Компания OHAUS, которая уже более века производит высокоточные и долговечные весоизмерительные приборы, сегодня предлагает вам серию портативных приборов для электрохимических измерений. Это измерители pH, удельной электропроводности и концентрации растворенного кислорода, которые также позволяют измерять общее солесодержание (TDS) и редокс-потенциал (ОВП). Портативные приборы серии Starter сочетают в себе удобство работы, надежность, долговечность и компактный дизайн.

* Интуитивное ПО приборов Starter — интуитивно понятное программное обеспечение и удобная организация дисплея упрощают и ускоряют работу.
* Компактная, эргономичная конструкция и малый вес приборов обеспечивает удобство использования в полевых условиях, а откидная опора позволяет устанавливать их на лабораторном столе.
* Легкочитаемый ЖК-дисплей и пять кнопок управления с четкой маркировкой функций позволяют работать с приборами Starter и новичкам, и профессионалам.
* Корпуса отвечают требованиям класса защиты IP54, предохраняя их от повреждений в результате проникновения внутрь воды и пыли; кроме того, на корпусе каждого измерителя предусмотрена специальная зона для нанесения этикеток с идентификационными данными.
* Достоверные результаты калибровки повышают точность измерений — приборы Starter отображают ход калибровки на дисплее, гарантируя высокую точность результатов.
* Каждый прибор может хранить в памяти до 30 результатов измерений и позволяет быстро вызывать на дисплей сохраненную информацию и данные калибровки одним нажатием кнопки.

**pH-метр Starter 300**

Starter 300 сочетает в себе портативность и высокую точность измерения pH. Возможность подключения ОВП-электрода дополнительно повышает функциональность прибора.

* При калибровке на дисплее появляются индикаторы, подтверждающие точность процесса калибровки.
* Функция автоматического распознавания буферов.
* Сохранение в памяти данных калибровки.
* Автоматическая или ручная термокомпенсация.

**Кондуктометр Starter 300C**

Starter 300C — это точный и надежный прибор для измерения удельной электропроводности и общего солесодержания (TDS) в жидкостях. Различные защитные функции, предохраняющие от неблагоприятных факторов, позволяют использовать Starter 300C для решения широкого спектра задач.

* Четырехэлектродный датчик с широким диапазоном измерения электропроводности не подвержен поляризации и загрязнению
* Автоматическая термокомпенсация с возможностью указания температурного коэффициента

**Кислородомер Starter 300D**

Starter 300D позволяет получать точные и надежные данные о концентрации растворенного кислорода, что крайне важно для обеспечения жизнедеятельности водных организмов и контроля качества воды.

* При калибровке на дисплее появляются индикаторы, подтверждающие точность процесса калибровки.
* Режимы отображения результатов в миллионных долях (ppm), миллиграммах на литр и процентах переключаются нажатием кнопки.
* Гальванический электрод готов к работе сразу же после включения питания, без каких-либо задержек, свойственных другим измерителям концентрации растворенного кислорода.